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	[bookmark: _GoBack]Магнитный пневматический сверлильный станок EAGLE (МСС-52ПИ)
· [image: Eagle front view]Корпус станка из сплава с высоким содержанием цинка для защиты от искр (сертификат ATEX II 2G T4 II D110°C). Движущиеся компоненты изготовлены из антикоррозийных материалов
· Механически-активируемая постоянная магнитная основа
· Пневматический двигатель Atlas Copco обеспечивает возможность работы в среде без электропитания
· Шпиндель из нержавеющей стали и защита от коррозии специально для работы в тяжелых условиях
· Предназначен для использования в нефтехимических цехах, на морских нефтяных платформах или в других опасных средах
· Укомплектован патроном под спиральные сверла до 13 мм
· Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости
· 12 месяцев гарантии





Характеристики
	Потребление воздуха
	13 л/с при мин. давлении 5,5 бар, макс. давление 6,9 бар

	Максимальный выходной крутящий момент
	37 Нм

	Скорость вращения без нагрузки
	270 об/мин

	Максимальный диаметр отверстия
	52 мм

	Максимальная глубина сверления
	50 мм

	Шпиндель
	Weldon 19,05 мм

	Площадь магнита
	175х75 мм

	Сила магнитного сцепления
	700 кг

	Внешние размеры (ВхШхД)
	560х160х320 мм

	Вес
	19,2 кг
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