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COMMANDO 40
1. [bookmark: _GoBack]Цена (с НДС): 42 000 рублей
2. Масса, кг: 14,2
3. Шесть скоростей сверления
4. Размер (в/ш/д), мм: 510x180x265
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	Технические характеристики:
	Характеристики двигателя
	230 В, 5А, 1100 Вт

	Макс. скорость вращения шпинделя без нагрузки
 (6 скоростей)
	270-610 об/мин


	Макс. диаметр сверления корончатым сверлом
	12-40 мм

	Максимальная глубина сверления
	55 мм

	Макс. диаметр сверления спиральным сверлом
	13 мм (ограничен быстрозажимным патроном)

	Ход шпинделя
	85 мм

	Шпиндель
	Weldon 19,05 мм

	Площадь магнита
	165x80 мм

	Сила магнитного сцепления
	800 кг


Описание:
Магнитный сверлильный станок Commando 40
· Вес 14,6 кг
· Можно использовать быстрозажимной 13 мм патрон
· Защита от перегрузки
· Автоматическая подача охлаждающей жидкости
· Шесть скоростей вращения сверла
Комплектация:
· Удобный чемодан для переноски станка
· Быстрозажимной патрон для спирального сверла диаметром до 13 мм
· Предохранительный ремень
· Набор ключей 
· Паспорт на русском языке
· Комплект запасных угольных щеток генератора
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COMMANDO 40
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