[image: C:\Users\User\Desktop\Агрегат_шапка_цвет 200-15-00.jpg]
	[bookmark: _GoBack]Магнитный пневматический сверлильный станок RAVEN (МСС-52П)
· [image: Raven back view]Пневматический двигатель Atlas Copco, безопасный и надежный
· Механически-активируемая постоянная магнитная основа
· Легкий и портативный
· Для использования в любой среде, где отсутствует электропитание
· Возможность заказа патрона под спиральные сверла
· Индикация работы магнита
· Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости
· 12 месяцев гарантии





Характеристики
	Потребление воздуха
	13 л/с при мин. давлении 5,5 бар, макс. давление 6,9 бар

	Максимальный выходной крутящий момент
	37 Нм

	Скорость вращения без нагрузки
	270 об/мин

	Максимальный диаметр отверстия
	52 мм

	Максимальная глубина сверления
	50 мм

	Шпиндель
	Weldon 19,05 мм

	Площадь магнита
	175х75 мм

	Сила магнитного сцепления
	700 кг

	Внешние размеры (ВхШхД)
	525х165х315 мм

	Вес
	16,3 кг
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